132.101.128.0/28

132.101.64.0/28

132.101.0.0/28

ПК, подключенный к коммутатору М1:

IP-адрес: 132.101.128.1

Маска подсети: 255.255.255.240

Шлюз по умолчанию: 132.101.128.1

ПК, напрямую подключенный к М2:

IP-адрес: 132.101.0.2

Маска подсети: 255.255.255.240

Шлюз по умолчанию: 132.101.0.1